附件一 用户需求

|  |
| --- |
| **服务量清单** |
| 屏幕显示面积（平方米） | 7.32 | 显示屏宽、高（米） | 宽3.52；高2.08 |
| 序号 | 采购项目 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 显示设备 | 室内全彩LED | 1、像素点间距：≤2.0mm；2、像素密度：≥250000 Dots/m2；3、单元板分辨率：≥12800 Dots；4、显示效果：4K超清显示、色温均匀性好、亮度均匀性好，对比度高、色域广； | 7.32 | ㎡ |
| 2 | 备用模组 | 同批次产品，每套模组不少于1个接收卡及电源 | 2 | 套 |
| 3 | 开关电源 | 额定输出电压5V，额定输出电流40A，额定输出功率 200W | 1 | 组 |
| 4 | 控制系统 | 视频处理器 | 1.支持最大230万像素带载能力，不少于4路千兆网口输出，最宽4096像素点或最高2560像素点；2.支持至少1路HDMI输入，至少1路HDMI输出，支持至少1路独立音频输出；3.支持U盘即插即播，U盘更新播放节目列表 | 1 | 台 |
| 5 | 控制软件 | 包括内容编辑、色彩校准、亮度调节、故障检测、分屏显示和网络管理等功能。 | 1 | 套 |
| 6 | 接收卡 | 1.集成HUB75；2.支持超大带载面积；3.支持超宽工作电压； | 11 | 张 |
| 7 | 辅助设施及施工 | 屏体内部线材 | 屏内连线+辅助材料 | 1 | 项 |
| 8 | 有源音柱 | 内置扬声器：不小于5寸，单元组成不少于4个输入:220V 功率：不低于40W | 2 | 组 |
| 9 | 外部线缆 | 含与设备配套主干电缆、成品网线、音频线 | 1 | 项 |
| 10 | 屏体结构 | 钢架结构根据现场情况设计，采用国标钢管制作 | 7.32 | ㎡ |
| 11 | 安装调试 | 屏体安装、调试、运输、培训及售后服务 | 1 | 项 |